Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип работ | Ограничения по геометрическим размерам деталей |
| Токарные 1К62;16К20;1М63;1М64. | диаметр до 850 мм, длина до 4000 м |
| ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ 5К32А;532 | до 14 модуля, диаметр до 680 мм |
| Зубодолбежные 5140 | до 6 модуля, диаметр до 500 мм |
| Зубострогальные 526 | до 8 модуля, диаметр до 400 мм |
| Плоскошлифовальные 3Г71М | длина до 400 мм, ширина до 250 мм |
| Расточные 2М615Г | длина до 1500 мм, диаметр до 1500 мм |
| Фрезерные 6Р13;6М82;6А12М. | длина до 1000 мм, ширина до 600 мм |
| Радиально сверлильные 2Е52 | диаметр до 32 мм |
| Газовая резка  ( отечественные «огонек»)  koike beetle(машина габаритной резке япония)  steel tailor (установка ЧПУ тайвань). | толщина металла до 100 мм |
| Рубка металла HA3121 | лист до 12 мм, ширина до 2000 мм |